3. Основные направления государственной политики в области охраны труда.

102. Причины пожаров и взрывов на производстве.

73. Источники искусственного света. Достоинства, недостатки, область применения.

47. Порядок расследования и учета тяжелых несчастных случаев и со смертельным исходом на производстве.

# Задача 4

В помещении длиной А, шириной В все рабочие места оборудованы персональными ЭВМ. Определите по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 какое количество рабочих мест может располагаться в данном помещении и вычертите схему расположения рабочих мест.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пара-метры, м | Последняя цифра шифра | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| А | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| В | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 |

#### Задача 14

Освещенность рабочего места через окна, измеренная с помощью люксметра, составила Е, лк при освещении снаружи Енар, лк.

Определите коэффициент естественной освещенности и проверьте соответствуют ли условия освещения требованиям СНиП 23-05-95\*.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | Предпоследняя цифра шифра | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
| Е, лк | 150 | 250 | 70 | 140 | 280 | 280 | 150 | 200 | 150 | 85 |
| Енар, лк | 10000 | 10000 | 7000 | 20000 | 14000 | 10000 | 9000 | 13000 | 20000 | 20000 |
| Разряд зрительных работ | IV | V | VI | V | VI | V | IV | IV | VII | VIIIб |
| Место нахожде-  ния предприятия | Крас­но­дар | Мос­ква | Крас­нодар | Ар­ма­вир | Ли­пецк | Архангельск | Тю­мень | Челя­бинск | Став­ро­поль | Псков |